УТВЕРЖДЕНО

Директор

МБОУ ДО «Коелгинская ДШИ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю. Исаев

Приказ № \_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

**ИНСТРУКЦИЯ**

**по охране труда для швеи-костюмера**

**1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА**

1.1. К самостоятельной работе в качестве костюмера допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, освоившие безопасные методы и приемы ведения работ и прошедшие проверку знаний требований охраны труда.  
1.2. Не реже одного раза в шесть месяцев швея-костюмер должен проходить повторный инструктаж по охране труда, не реже одного раза в год – очередную проверку знаний требований охраны труда.  
1.3. Лица, допущенные к работе, обязаны соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленные в МБОУК ДОД ДШИ с. Коелга.  
1.4. Швея-костюмер должна:  
— знать свои должностные обязанности и инструкции по охране труда;  
— руководствоваться в работе Правилами внутреннего распорядка;  
— соблюдать режим труда и отдыха, определённый графиком работы;  
— соблюдать правила личной гигиены;  
— обеспечивать соблюдения норм и правил охраны труда и пожарной безопасности во время работы;  
— правила пользования средствами индивидуальной защиты.  
1.5. В процессе работы на швею-костюмера возможно воздействие следующих вредных и опасных производственных факторов:  
— поражение электрическим током при включении электроосвещения, при включении и пользовании швейной машины, утюга, при использовании неисправных электрических приборов;  
— нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности рабочего места;  
— получение травм вследствие неосторожного обращения с иглами, булавками, ножницами);  
— пыль.  
1.6. При работе с тканью должна использоваться следующая спецодежда: халат хлопчатобумажный или фартук и косынка. При глажении ткани используется диэлектрический коврик.  
1.7. В служебном помещении должна быть аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.  
1.8. При работе нужно соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения, в помещении должен быть огнетушитель.  
1.9. Швее-костюмеру запрещается:  
— использовать в работе колющие и режущие предметы не по назначению;  
— курить в помещении учреждения;  
— хранить на рабочем месте легковоспламеняющиеся вещества (краска, растворитель и т.д.);  
— пользоваться неисправным электрооборудованием (повреждение изоляции провода, корпуса, розетки, штепсельной вилки, при появлении запаха горелой изоляции);  
— использовать самодельные электроудлинители, светильники, обогревательные приборы;  
— оставлять без присмотра включенные электроприборы;  
— при выключении электрооборудования тянуть за шнур. Выключать и включать электроприборы мокрыми руками;  
— самостоятельно производить ремонт электроприборов, розеток, выключателей, штепсельных вилок и т.п.;  
— качаться на стуле.  
1.10. При несчастном случаи пострадавший или очевидец несчастного случая должен немедленно сообщить администрации учреждения.  
1.11. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.  
1.12. По дороге на работу и с работы домой работник должен соблюдать правила дорожного движения, правила поведения в общественном транспорте.  
1.13. При передвижении на личном автотранспорте работник должен соблюдать правила дорожного движения для водителей, уважительно относится к другим участникам дорожного движения, соблюдать все меры безопасности, во избежание несчастных случаев на дороге.  
1.14. Лица, допустившее невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

**2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**

2.1. Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку.  
2.2. Убедиться в исправности вилок и изоляции электрических шнуров утюга.  
2.3. Убедиться в отсутствии ржавых иголок и булавок.  
2.4. Убрать все лишнее и подготовить рабочее место к работе.  
2.5. Убедиться в наличии термостойкой подставки для утюга и диэлектрического коврика на полу около места для глажения.  
2.6. Проветрить помещение для глажения.

**3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**

3.1. Хранить иголки и булавки в определенном месте (подушечке, специальной коробке и пр.), не оставлять их на рабочем месте.  
3.2. Не пользоваться при работе ржавыми иголками и булавками, ни в коем случае не брать иголки и булавки в рот.  
3.3. Шитье иголками выполнять только с использованием наперстка. Ткани прикреплять острыми концами булавок в направлении от себя.  
3.4. Ножницы хранить в определенном месте, класть их сомкнутыми острыми концами от себя, передавать их друг другу ручками вперед.  
3.5. Не наклоняться близко к движущимся частям швейной машины,  
3.6. Не держать пальцы рук около лапки швейной машины во избежание их прокола иглой.  
3.7. Перед стачиванием изделия на швейной машине убедиться в отсутствии булавок и иголок на линии шва.  
3.8. Не откусывать нитки зубами, а отрезать их ножницами.  
3.9. Перед включением электрического утюга в сеть встать на диэлектрический коврик.  
3.10. Включать и выключать электрический утюг только сухими руками.  
3.11. При кратковременных перерывах в работе электрический утюг ставить на теплоизоляционную подставку.  
3.12. При работе следить, чтобы горячая подошва утюга не касалась электрического шнура.  
3.13. Во избежание ожога рук не касаться горячих металлических частей утюга и не смачивать обильно материал водой.  
3.14. Во избежание пожара не оставлять включенный в сеть электрический утюг без присмотра.  
3.15. Не загромождать проходы тарой, товаром и др.  
3.16. Следить за противопожарным состоянием помещения, не пользоваться электрокипятильником и открытым огнем.

**4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**

4.1. При появлении неисправности в работе швейной машины или электрического утюга прекратить работу до устранения неисправности.  
4.2. В случае поломки швейной иглы или булавки, обломки их не бросать на пол, а убирать их в урну.  
4.3. При возникновении пожара немедленно отключить все электрические приборы от электросети, сообщить о пожаре руководству и в пожарную часть по телефону 101, приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.  
4.4. При получении травмы оказать первую доврачебную помощь пострадавшему, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству, по возможности сохранить обстановку, если это не приведет к аварии или травмированию других лиц.  
4.5. При поражении электрическим током оказать пострадавшему доврачебную первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца и вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103.

**5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**

5.1. Отключить электрические приборы от сети, берясь сухими руками за вилку.  
5.2. Провести влажную уборку помещения и его проветривание.  
5.3. Снять спецодежду, осмотреть, привести в порядок и убрать в шкафчик.  
5.4. Тщательно вымыть руки и лицо теплой водой с мылом.  
5.5. Сообщить непосредственному руководителю обо всех замеченных во время работы неполадках и принятых мерах.

Инструкцию швеи-костюмера разработал ответственный по охране труда и соблюдению техники безопасности

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Гинц Т.П.)

С инструкцией ознакомлен (а), второй экземпляр получил (а)

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)